ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N 730-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Էկոնոմիկայի նախարարություն**  | 24.03.2022թ. |
| N 01/4005-2022  |
| * 1)-ին կետում ստուգաթերթի և հարցաշարի անվանումներում փոխարինվող «ԱՎՏՈՄՈԲԻԱԼԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԲԵՆԶԻՆԻ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ, ՌԵԱԿՏԻՎ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԵՎ ՄԱԶՈՒԹԻ» բառերում «դիզելային» բառից հետո ավելացնել նաև «և նավային» բառերը, իսկ «ռեակտիվ շարժիչների» բառերից հետո ավելացնել «համար նախատեսված» բառերը,
* 2)-րդ կետում նշված N 3 հավելվածի հարցաշարում բացի 8-րդ և 9-րդ կետերից ավելացնել նաև 10-րդ կետը՝ հետևյալ բովանդակությամբ․

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10․ | Արդյո՞ք նավային վառելիքը համապատասխանում է ցանկ 7-ով սահմանված անվտանգության պահանջներին: | կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.12-րդ կետ | փորձա-քննություն |  | 3.0 |  |  |  |  |
| * 4)-րդ կետում նշված N 3 հավելվածում բացի NN 5-րդ և 6-րդ Ցանկերից ավելացնել նաև N 7-րդ Ցանկը,
* 4)-րդ կետում նշված N 3 հավելվածի նոր լրացվող N 5-րդ Ցանկում․

1․ Ցանկի սյունյակների անվանումներում «Նորմերը» տողում այդ բառից հետո լրացնել նույն տողում «թռիչքի մինչձայնային արագությամբ թռչող ապարատների համար» բառերը և այդ տողը բաժանել երեք հետևյալ ենթասյունյակների «Ջեթ Ա-1», «ՏՍ-1» և «ՌՏ»,2․ «Կինեմատիկ մածուցիկությունը մինուս 40°C ջերմաստիճանային պայմաներում, ոչ ավելի» տողի «ՏՍ-1» նորմը «8» թիվը հանել, քանի որ այն նախատեսված է Ղազախստանի Հանրապետության համար,3․ « Բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը, ոչ բարձր» տողից հետո «կամ» տողը հանել,4. «Ֆրակցիոն կազմը՝ 10 տոկոսը թորահանվում է ջերմաստիճանային պայմաններում, ոչ բարձր» տողի «ՌՏ» սյունյակում «220» թիվը փոխարինել «175» թվով,5․«Ֆրակցիոն կազմը՝ 90 տոկոսը թորահանվում է ջերմաստիճանային պայմաններում, ոչ բարձր» տողի «Ջեթ Ա-1» սյունյակում «300» թիվը հանել, իսկ «ՌՏ» սյունյակում «290» թիվը փոխարինել «270» թվով,6. «Չմրոտող բոցի բարձրությունը\*, ոչ պակաս» տողի բովադակությունն ավելացնել «կամ նաֆթալինային ածխաջրածինների ոչ ավելին 3% ծավալային բաժնում, ոչ պակաս» արտահայտությամբ և նույն տողի «ՌՏ» սյունյակում «20» թիվը փոխարինել «25» թվով,7. «Արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի» տողի «ՏՍ-1» և «ՌՏ» սյունյակներում ավելացնել «20 (22)» թվերը,8. «Փաստացի խեժերի պարունակությունը, ոչ ավելի» տողի «ՏՍ-1» սյունյակում «7» թիվը փոխարինել «5» թվով, իսկ նույն տողի «ՌՏ» սյունյակում «7» թիվը փոխարինել «4» թվով,9. «Մերկապտանային ծծմբի զանգվածային մասը, ոչ ավելի» տողի «ՌՏ» սյունյակում «0,001» թիվը փոխարինել «0,003» թվով,10․«կամ», «Ջերմաթթվեցման կայունությունը դինամիկ մեթոդով 150-180°С ջերմաստիճանային պայմաններում\*՝», «ճնշման անկումը ֆիլտրի վրա 5 ժամվա ընթացքում, ոչ բարձր», «նստվածքները ջեռուցիչի վրա, ոչ ավելի» տողերը հանել,11․ «\*» տողում «պատրաստողի» բառը փոխարինել «արտադրողի» բառով,* 4)-րդ կետում նշված N 3 հավելվածի նոր լրացվող N 6-րդ Ցանկում «\*» տողում «պատրաստողի» բառը փոխարինել «արտադրողի» բառով,
* 4)-րդ կետում նշված N 3 հավելվածի նոր լրացվող N 6-րդ Ցանկից հետո ավելացնել նաև N 7-րդ Ցանկը՝ հետևյալ բովանդակությամբ․

**«ՑԱՆԿ N 7****Նավային վառելիքի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Նավային վառելիքի բնութագրերը | Չափման միավորը |  | Նորմերը |
| Ծծմբի զանգվածային մասը, ոչ ավելի | % |  | 0,5 |
| Բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում, ոչ ցածր | °C |  | 61 |

Նշում`. Մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներքին ջրային փոխադրումներում ներգրավված նավերի համար թույլատրվում է արտադրել և շրջանառության մեջ դնել ծովային վառելիք՝ ծծմբի 1,5%-ը չգերազանցող զանգվածային բաժնով։» |

 | **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:** **Ընդունվել է:**  |
| **2. Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին**  | 25.03.2022թ. |
| N 01/13/381-2022  |
| Առաջարկություններ և առարկություններ չկան:  | **Ընդունվել է:** |
| **3. Շրջակա միջավայրի նախարարություն**  | 25.03.2022թ. |
| N 1/04.6/4316 |
| Առաջարկություններ և առարկություններ չկան:  | **Ընդունվել է:**  |
| **4. Ֆինանսների նախարարություն**  | 28.03.2022թ. |
| N 01/11-4/4976-2022  |
|  Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: | **Ընդունվել է:** |
| **5. Արդարադատության նախարարություն**  | 03.06.2022թ. |
| N /27.2/24357-2022  |
|  1-ին կետի 4-րդ ենթակետի «բովանդակությամբ» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «խմբագրությամբ» բառով, իսկ 1-ին կետի 5-րդ ենթակետի «խմբագրությամբ» բառը «բովանդակությամբ» բառով՝ ելնելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի պահանջներից: | **Ընդունվել է:** |
| **6. Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին**  | 02.06.2022թ. |
| N 01/13/726-2022  |
| Ի լրումն թիվ 01/13/381-2022 գրության Ձեզ է ներկայացվում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթը։

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Հարցը | Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը | Ստուգման անցկացման մեթոդը | Կշիռը | Մեկնա-բանու-թյուններ | Պատասխան |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում վաճառողը ունի՞ 5 լ անվանական տարողությամբ ստուգաչափված տարա | «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 17.2-րդ կետ,ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N  537-Ն որոշման հավելվածի (այսուհետ՝ Որոշում) 7-րդ կետ | տեսազննում | 0.8 |  |  |  |  |
|  | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում վաճառողը սպառողի պահանջով հեղուկ վառելիքի վաճառքն իրականացնու՞մ է 5 լ անվանական տարողությամբ ստուգաչափված տարայի միջոցով | Օրենքի 6-րդ հոդվածի 17.2-րդ կետ,Որոշման 7-րդ կետ | տեսազննում | 1,1 |  |  |  |  |
|  | Չափանոթների հարաբերական սխալանքը 20 °С ±10 °С ջերմաստիճանի դեպքում չի՞ գերազանցում ± 0,5%-ը | Որոշման 8-րդ կետ | տեսազննում | 0.3 |   |   |   |   |
|  | Վառելիքաբաշխիչ աշտարակի ցուցատախտակի վրա արտացոլված քանակության և չափանոթի անվանական տարողության նիշի տարբերությունը չի՞ գերազանցում 1 %-ը | Որոշման 9-րդ կետ | տեսազննում | 0.5 |   |   |   |   |
|  | Արդյո՞ք չափանոթի բկանցքի թափանցիկ մասի սանդղակը զետեղված է այնպես, որ դրա դիրքը հնարավոր չէ փոփոխել առանց կապարակնիքի խախտման: | Որոշում 16-րդ կետ | տեսազննում | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք չափանոթի բկանցքի թափանցիկ մասը կամ թափանցիկ մակարդաչափ խողովակը պատրաստված է թափանցիկ և անգույն ապակուց և չունի հեղուկի մակարդակին հետևելուն խոչընդոտող թերություններ: | Որոշում 17-րդ կետ | տեսազննում | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք աստիճանավորված բկանցքով չափանոթների համար սանդղակի վրա նշագծերը կայուն են և հստակ տեսանելի, ընթեռնելի՝ ապահովելով դրա շահագործման ամբողջ ընթացքում սանդղակի և նշագծերի ամբողջականությունը, հստակությունն ու վերջինիս ջնջվելու (մաքրվելու) հնարավորության բացառումը: | Որոշում 19-րդ կետ | տեսազննում | 0.1 |  |  |  |  |

 | **Ընդունվել է:** |