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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 
1. Անձնագրի և նույնականացման քարտի անվտանգության միջոցները նախատեսված են փաստաթղթերը կեղծումից, վերարտադրումից, դրանցում ամրագրված տվյալների կամ փաստաթղթի առանձին տարրերի փոփոխումից կամ փոխարինումից պաշտպանելու համար։ 
 
2. ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
 
2. Անձնագրի շապիկի արտաքին մակերեսը պատվում է քիմիական նյութերի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության նկատմամբ դիմացկուն պաշտպանական նյութով։ 
3. Անձնագրի շապիկի վրա Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը և էլեկտրոնային անձնագրի միջազգային խորհրդանշանն ամրագրվում են տաք դրոշմման եղանակով։  
4. Անձնագրի շապիկի ներքին էջը պատրաստվում է կեղծումից պաշտպանված, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը չարտացոլող թղթից և պարունակում է գունային անցումային պատկերներից, գիլյոշներից, բարակ գծերից և պոզիտիվ ու նեգատիվ միկրոտեքստերից կազմված պաշտպանական դիզայն։ 
5. Անձնագրի շապիկի ներքին էջում կիրառվում է ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո տեսանելի ֆլուորեսցենտ թանաքով պաշտպանական դիզայն՝ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշների, առնվազն երկու գունային անցումային էֆեկտների և միկրոտեքստի կիրառմամբ։ 
6. Անձնագրի տիտղոսաթերթը պարունակում է գիլյոշներից և բարակ գծերից կազմված պաշտպանական դիզայն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշը տպագրվում է ֆլուորեսցենտ թանաքով։ 
7. Անձնագրի քաղաքացու տվյալների էջի պաշտպանական ֆոնային դիզայնը ներառում է՝ 
1) առնվազն երկու տեսանելի գունային անցումային պատկեր.
2) առնվազն երկու՝ ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո տեսանելի գունային անցումային պատկեր.  
3) գիլյոշներ և բարակ գծեր.  
4) սկանավորումից պաշտպանող տարրեր: 
8. Անձնագրի տվյալների էջում՝ 
1) էլեկտրոնային անձնագրի միջազգային խորհրդանշանն արտացոլվում է օպտիկապես փոփոխական թանաքով.  
2) կիրառվում են շոշափելի պաշտպանական տարրեր, որոնց մի մասը պարունակում է միկրոտեքստ.
3) ամրագրման ենթակա փոփոխական տվյալներն ամրագրվում են լազերային փորագրման եղանակով, իսկ անձնագրի համարի լազերային փորագրումն ունի շոշափելի էֆեկտ։ 
9. Անձնագրի տվյալների էջում կիրառվում են՝ 
1) մեծ չափի երկրորդական պատկեր՝ փոփոխվող կամ բազմակի լազերային պատկերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ. 
2) հիմնական դիմանկարը պաշտպանող և Հայաստանի Հանրապետության համար առանձնահատուկ դիզայն ունեցող օպտիկապես փոփոխական հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ տարր.
3) ինֆրակարմիր ճառագայթմանը արձագանքող պաշտպանական թանաք։  
10.  Անձնագրի ներքին էջերի պաշտպանական ֆոնը ներառում է գիլյոշներ, բարակ գծեր և առնվազն երկու տեսանելի գունային անցումային պատկեր՝ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշները, բնաշխարհը, մշակութային կամ ճարտարապետական տարրերը ներկայացնող զարդանախշերով։ 
11.  Յուրաքանչյուր ներքին էջի համարը տպագրվում է տեսանելի թանաքով՝ էջի եզրին մոտ, ընդ որում հաջորդական էջերի համարների տեղադրությունը չի համընկնում։ Էջի համարը կրկնվում է նաև ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո տեսանելի ֆլուորեսցենտ թանաքով։ 
12.  Անձնագրի ներքին էջերը պարունակում են ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո տեսանելի ֆլուորեսցենտ պաշտպանական դիզայն՝ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշների և առնվազն երկու գունային անցումային էֆեկտների կիրառմամբ։ 
13.  Անձնագրի ներքին էջերի թղթում ներառվում են բնական լույսի ներքո անտեսանելի և ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո բազմագույն՝ երեք գույնով ֆլուորեսցենտ պաշտպանական մանրաթելեր և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշը պատկերող բազմերանգ ջրանիշ։ 
14.  Անձնագրի համարը՝ 
1) 3-րդ էջում ամրագրվում է տեսանելի սև թանաքով. 
2) լազերային պերֆորացիայի եղանակով ամրագրվում է անձնագրի յուրաքանչյուր ներքին էջում՝ բացառությամբ պոլիկարբոնատային տվյալների էջի.
3) լազերային փորագրման եղանակով ամրագրվում է տիտղոսաթերթում։ 
15.  Անձնագրի էջերը գրքույկին ամրացվում են կեղծումից պաշտպանված կարով։  
16.  Պոլիկարբոնատային տվյալների էջն անձնագրի գրքույկին ամրացվում է պաշտպանական կցակարի միջոցով այնպես, որ տվյալների էջի հեռացման կամ փոխարինման փորձը հանգեցնի տեսանելի և անդառնալի վնասման։ Տվյալների էջի ամրացման կառուցվածքը պետք է նվազեցնի դրա շերտազատման հնարավորությունը։ 

3. ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
 
17.  Նույնականացման քարտը պատրաստվում է տարբեր շերտերից կազմված ամբողջությամբ պոլիկարբոնատային հիմքով։ 
18.  Նույնականացման քարտի պաշտպանական ֆոնային դիզայնը ներառում է՝ 
1) առնվազն երկու տեսանելի գունային անցումային պատկեր. 
2) առնվազն երկու՝ ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո տեսանելի գունային անցումային պատկեր.  
3) գիլյոշային պատկերներ.  
4) բարակ գծեր.  
5) սկանավորումից պաշտպանող տարրեր։  
19.  Նույնականացման քարտի պաշտպանական դիզայնում կիրառվում են պոզիտիվ և նեգատիվ միկրոտեքստեր՝ մինչև 250 միկրոմետր ներառյալ չափով, այդ թվում՝ դիտավորյալ սխալներ պարունակող միկրոտեքստեր։ 
20. Նույնականացման քարտի վրա կիրառվում են՝ 
1) օպտիկապես փոփոխական թանաքով տպագրված պաշտպանական տարր.
2) քարտի դիմային կողմում Հայաստանի Հանրապետության համար առանձնահատուկ դիզայնով օպտիկապես փոփոխական պաշտպանիչ տարր.  
3) ինֆրակարմիր ճառագայթմանը արձագանքող պաշտպանական թանաք։  
21.  Նույնականացման քարտը պարունակում է շոշափելի պաշտպանական տարրեր, որոնց մի մասը ներառում է միկրոտեքստ։ 
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