ՆԱԽԱԳԻԾ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«    » ________________ 2026 թվականի    N    -Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 596-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշման (այսուհետ` Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները․
1) «Ձև N Պ-ՃՀԱ»-ն ձևաթուղթը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ
«Ձև N Պ-ՃՀԱ
 
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով` Մ 1:500)
 
1. Նախագծային պահանջներ
 ________________________________________________________________
(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)
 
1.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից՝ (մետր) Համաձայն համայնքի գլխավոր հատակագծով սահմանված պայմանների, քաղաքաշինական նորմերի պահանջների։
 
1.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողամասերից (օբյեկտներից) (մետր) Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի։  
 
1.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)՝ մինչև երկու վերգետնյա հարկ (լանջավոր տանիքի դեպքում՝ մինչև 10 մետր, հարթ տանիքի դեպքում մինչև 8 մետր)
 
1.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին) 
Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

1.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%)
1) հողամասի կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքը՝ մինչև 40 %
 
1.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%) 60 % և աավելի

	1.7. այլ պահանջներ
	_______________________________________________


  
2. Ստորգետնյա (նկուղ), կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները՝ հնարավոր է նախատեսել ստորգետնյա հարկ։
 
3. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ
 
Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ
 
3.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում
 _________________Համաձայնեցումը կցվում է __________________________
(անհրաժեշտության դեպքում՝ համաձայն մատակարարող կազմակերպության կողմից տրված ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման ելակետային տվյալներ )
 
3.2. (*) էլեկտրամատակարարում
 _________________Համաձայնեցումը կցվում է ___________________________
(անհրաժեշտության դեպքում՝ համաձայն մատակարարող կազմակերպության կողմից տրված ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման ելակետային տվյալներ )
 
3.3. (*) գազամատակարարում
________________Համաձայնեցումը կցվում է___________ (անհրաժեշտության դեպքում՝ համաձայն մատակարարող կազմակերպության կողմից տրված ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման ելակետային տվյալներ)
 
3.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը
________________Համաձայնեցումը կցվում է ____________________________
(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)
 
3.5. թույլ հոսանքներ 
 
3.6. աղբահանություն կազմակերպված 
 
4. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում____________________________համահարթեցում 
(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)
 
5. Բարեկարգում ___Ըստ ներկայացված առաջարկության ________________
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)
 
6. Շինարարական նյութեր ________ ըստ համայնքի գոտևորման նախագծի չափորոշիչների
(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)
 
7. Պաշտպանական կառույցներ 
(ըստ սահմանամերձ բնակավայրերի պահանջների և կառուցապատողի համաձայնության՝ արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)
 
8. Հակահրդեհային պահանջներ՝ համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)
	9. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ
	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

	 
	 

	10. Շրջակա միջավայրի պահպանում
	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

	 
	(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

	 
	 

	11. Շինարարության կազմակերպում
	_______________________________________________

	 
	
	 
	առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)


12․ Քաղաքաշինական կանոնադրությամբ (առկայության դեպքում) սահմանված լրացուցիչ պայմաններ
 
10. Կից ներկայացնում եմ՝
1) Անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը (էլեկտրոնային եղանակով)
2) տեղագրական հանույթի վրա կառուցապատվող հողամասի հատակագիծը (սխեման)՝ նախագծվող օբյեկտի առաջարկվող տեղանշմամբ

 (կոորդինատային նշահարումը, կից հողօգտագործումների անվանումներն ու սահմանները և դրանց վրա կառուցված օբյեկտները)
3) անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության կամ օգտագործողի՝ անշարժ գույքը փոփոխելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը.
4) պետական կառավարման լիազորված մարմնի եզրակացությունը (լրացվում է, եթե այն պահանջվում է իրավասու մարմնի կողմից՝ կրկին հայտ ներկայացնելու դեպքում)։
 
	Կառուցապատող
	________________
(ստորագրությունը)
	____________________
(անունը, ազգանունը)

	___ ______ 20_ թ.
	 
	 


»
2) «Ձև N Պ-ՃՀԱ-1»-ն ձևաթուղթը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«Ձև N Պ-ՃՀԱ-1 
[image: Ներմուծեք նկարագրությունը_18754]
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
_________________________________________
(մարզը, համայնքը)
 
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
 
N ______ _____ ________________ 20____ թ.
Օբյեկտ
                                                      Բնակելի տուն______________________________
(օբյեկտի անվանումը, կառուցում)

Մեկ փուլով նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
Միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիա)

 (ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)
Գտնվելու վայրը  ______________________________________________________________________
(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)
Կառուցապատող ______________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը,
______________________________________________________________________
բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)
 
Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը _______________________________________________
	
	(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված)


 
Առաջադրանքի գործողության ժամկետը

ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
Սահմանված կարգով                                            1 տարի ______________________________________________________________________
	 
	(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 
	1. Հողամասի չափերը
	____________________________________________________________

	 
	(հողամասի մակերեսը (հա)



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

	2.Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ
	Բնակելի տունը նախագծել հողամասի սահմաններում՝ մինչև 300քմ ընդհանուր մակերեսով, հնարավոր է նախատեսել օժանդակ նշանակության, 50 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող շինություններ 


	 
	(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)



 
	3.օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)
	Համաձայն համայնքի գլխավոր հատակագծով սահմանված պայմանների, քաղաքաշինական նորմերի պահանջների։

	 
	 

	3.1.հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)
	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի։  

	 
	 

	3.2. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)
	Մինչև երկու վերգետնյա հարկ (լանջավոր տանիքի դեպքում՝ մինչև 10 մետր, հարթ տանիքի դեպքում մինչև 8 մետր)

	 
	 

	3.3. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)
	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

	 
	 

	3.4. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%)
	Մինչև 40 %_______________________________________

	 
	 

	3.5. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%)
	60 % և ավելի____________________________________

	 
	 

	3.6. այլ պահանջներ
	_______________________________________________

	
4. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները
	Հնարավոր է նախատեսել ստորգետնյա հարկ։

	 
	 

	5. Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ
	Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

	 
	 

	5.1.ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում
	Կցվում է _________________________________________

	
	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

	 
	 

	5.2. էլեկտրամատակարարում
	Կցվում է _________________________________________

	
	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

	 
	 

	5.3.գազամատակարարում
	Կցվում է _________________________________________

	
	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

	 
	 

	5.4.էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը
	Կցվում է _________________________________________

	
	(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

	 
	 

	5.5. թույլ հոսանքներ
 
	 

	5.6. աղբահանություն
	Կազմեկերպված

	 
	 

	6. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում
	_______________________________________________

	 
	(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

	 
	 

	7. Բարեկարգում
	_______________________________________________

	 
	(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

	 
	 

	8. Շինարարական նյութեր
	_______ ըստ համայնքի գոտևորման նախագծի չափորոշիչների
_____________________________________________

	 
	(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)

	 
	 

	9. Պաշտպանական կառույցներ
	_____________________________________________

	 
	(ըստ սահմանամերձ բնակավայրերի պահանջների և կառուցապատողի համաձայնության՝ արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

	 
	 

	10. Հակահրդեհային պահանջներ
	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

	 
	(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

	 
	 

	11. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ
	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

	 
	 

	12. Շրջակա միջավայրի պահպանում
	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

	 
	(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

	 
	 

	13. Շինարարության կազմակերպում
	_______________________________________________

	 
	(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

	
	

	
	


 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
	14. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ
	Նախագիծը թողարկող պատասխանատու կապալառուի երաշխավորագիր։

	 
	(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը` հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

	 
	 

	 
	 

	15. Այլ պայմաններ
	_______________________________________________


 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

	 
	(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)


»
3)  «Ձև N Պ-ՇԹ» ձևաթուղթը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«Ձև N Պ-ՇԹ
 
[image: Ներմուծեք նկարագրությունը_18754]
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
 
_____________________________________________
(ՀՀ մարզ, համայնք)
 
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 
N ________ _____ ________________ 20____ թ.
 
Տրված է կառուցապատող __________________________________________ -ին
	 
	(իրավաբանական անձի անվանումը, պետական գրանցման վկայականի համարը,


 _____________________________________________________________________
 ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հասցեն, հողամասի գտնվելու վայրը)
 
___________________________________________________________ օբյեկտի
(օբյեկտի անվանումը, ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), հակիրճ բնութագիրը, հիմնական ցուցանիշները)
 
 շինարարական աշխատանքների կատարման։
 
1. Օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը`
 
1) մշակվել են ___________________________________________________________________
(նախագծային փաստաթղթերի փուլը, նախագծային աշխատանքների
 
____________________________________________________________կողմից.
կապալառուի անվանումը, արտոնագրի համարը)
 

	2) Ստացել է նախագիծը թողարկող պատասխանատու կապալառուի երաշխավորագիրը`
	__________________________
(նշել նախագիծը թողարկող պատասխանատու
կապալառուի երաշխավորության պայմանագրի համարը)





 
2. Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել՝ 3 տարվա ընթացքում՝
	 
	(նշել շինարարության նորմատիվային տևողությունը)


 
Ներառյալ ավարտական ակտի տրամադրման համար ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքի համար նախատեսվող ժամկետը:
2.1. Ապահովել օբյեկտի շահագործման թույլտվության ստացումը՝ ավարտական ակտի տրամադրման օրը:
 
Ներառյալ ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքի համար նախատեսվող ժամկետը:
  
3. Նախագծային փաստաթղթերը փոփոխվել են (լրացվում է N 1 հավելվածի 108-րդ կետով նախատեսված դեպքերում) _______________________________________________________________ կողմից
 (նախագծային աշխատանքների կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը)
 
	և սահմանված կարգով համաձայնեցվել իրավասու մարմնի
	________________________________
(նշել իրավասու մարմնի անվանումը)


_________________________________________________________________ հետ:
 (նշել օրենքով սահմանված համաձայնեցնող մարմինների անվանումները)
 
4. Հատուկ պայմաններ`
 
1) կառուցապատողը, նախքան շինարարությունն սկսելը, ինչպես նաև դրա ընթացքում, պարտավոր է հասցվելիք վնասների փոխհատուցման համար համաձայնության գալ կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ.
 
2) շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետներում կառուցապատումը չավարտելու դեպքում գործում են N 1 հավելվածի 123-126-րդ կետերով սահմանված պահանջները.
 
 5. Այլ պայմաններ _____________________________________________________________________:
 
6. Կառուցապատողը շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 3 օր առաջ, համաձայն N 5 հավելվածի N 2-5 ձևի, տեղեկացնում է իրավասու մարմնին:
 
7. Թույլտվության հիման վրա ցանկացած շինարարական և զուգահեռ աշխատանք կարող է իրականացվել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, նախագծային փաստաթղթերին և նորմատիվ-տեխնիկական պահանջներին համապատասխան:
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ _________________ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
	 
	______________________________
 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)


»
   
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Որոշման Հավելված N 3-ով սահմանված քաղաքաշինական էլեկտրոնային թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային համակարգում (այսուհետ՝ էլեկտրոնային համակարգ) սույն որոշմամբ պայմանավորված անհրաժեշտ տեխնիկական փոփոխությունների ներդրման օրվանից, որի մասին իրավասու մարմինը հրապարակում է պաշտոնական հաղորդագրություն, բայց ոչ ուշ, քան 2026 թվականի օգոստոսի 1-ը։
3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին՝ մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 1-ը ապահովել հարթակի սույն որոշմամբ պայմանավորված անհրաժեշտ տեխնիկական փոփոխությունների կատարումը։ 


	Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ
Երևան

	
Ն. Փաշինյան






Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ «___» __________ 2026 թվական:
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